

Fakulta tělesné kultury | U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc| GPS N 49°35.62598', E 17°12.75905'

tel: +420 585 636 710| www.acbaluo.cz

**Centrum kinantropologického**

**výzkumu FTK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny povrch.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny sklon.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup hlavnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup bocnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Schody.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Tocite schodiste.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Vytah.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Plosina, vytah pro osoby s omez schop pohybu.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Liziny nebo rampa.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Uzke dvere nebo prujezdy.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierova toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Upravena toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Standardni toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg |

# **INTERIÉR A VSTUP**

Vyhrazená parkovací místa se nachází za budovou AC Baluo a CKV. Hlavní vstup do budovy je společný se vstupem do Balua a je volně přístupný. Nachází se v horní části kampusu Neředín, podélný sklon je 4,3 %, povrch je tvořen dlážděním a asfaltem. Hlavní vstup: vchodové jednokřídlé dveře do AC Baluo mají průjezdnou šířku 115 cm, otvírají se mechanicky a ven. Vedle vchodu se nachází ve výšce 96 cm zvonek s interkomem. Vstupní dveře jsou prosklené s kontrastním značením ve spodní i horní výškové úrovni. Prostor v zádveří i před vstupem je dostatečný. Při vstupu hlavním vchodem je přímo naproti recepce, u recepce je nutné se dát doleva a následně napravo do chodby, která je ukončena prosklenými dveřmi, těmi se dostaneme do zádveří vedlejšího vchodu. Následně je vstup již stejný jako v případě vedlejšího vstupu, který se nachází z druhé strany budovy.

Vedlejší vstup je taktéž volně přístupný bez znatelného sklonu. Vodicí linie chybí. Schody před vstupem nejsou. Plocha před dveřmi je dostatečná. AOM chybí. Dveře jsou jednokřídlé, mechanické s otevíráním ven, průjezdová šířka je 84 cm. Je ovšem nutné překonat 5cm práh. Prostor v zádveří je dostatečný. V zádveří se nachází zvonek vpravo od dveří zádveří, je ve výšce 156 cm, odsazený 50 cm od prosklených dveří zádveří. Ty jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 83 cm, vedlejšího 90 cm. Kontrastní značení prosklených ploch je v horní i spodní výškové úrovni. Po vstupu do interiéru se dostaneme do prostorných chodeb. Schodiště je mimo interiér, je tvořeno vždy 11 schody a následně podestou. Pro překonání jednotlivých pater je v interiéru možné využít výtah. Všechna patra jsou koncipována stejně. Výtah spojuje patro 0 – 3. Nachází se vždy nalevo po vstupu ze zádveří, je volně přístupný. Dojezd je na hlavních podestách. Nástupní plochy jsou dostatečné. Dveře výtahu jsou šachetní s průjezdnou šířkou 90 cm, otevírání je automatické. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 110 cm. Tlačítka jsou plochá, digitální, Braille není. AOM u výtahu chybí. Klec výtahu má rozměry 114 cm šířka, 144 cm hloubka. Výtah není průchozí. Klec výtahu je vybavena zrcadlem, které tvoří celou čelní stěnu a sedátkem, funkčním ve všech polohách, kdy je možné obsluhovat výtah, madlo chybí. Horní tlačítko ovladače v kabinách je ve výšce 120 cm. Hlášení je jak fonetické, tak akustické.

# **UPRAVENÉ WC**

Upravené WC se nachází na každém patře, vždy po pravé straně po vstupu do interiéru. Kabina je samostatná, označená piktogramem i Braillem. Šířka dveří je 90 cm, otvírají se z kabiny a jsou uvnitř opatřeny madlem. Vypínač je automatický. Kabina je široká i hluboká shodně 210 cm. Vzdálenost od levého boku k levé stěně je 143 cm, pravého boku k pravé stěně pak 32 cm. Sedátko je ve výšce 40 cm a je odsazeno 30 cm. Prostor pro vozík je volný, toaletní papír je v dosahu. Toaleta má funkční splachování vzadu ve výšce 100 cm i z boku ve výšce 103 cm. Vzdálenost toalety od rohu je 58 cm. WC je opatřeno madly, kdy levé je sklopné a pravé pevné, obě o shodných rozměrech – 84 cm délka a 80 cm výška. Osová vzdálenost madel je 58 cm.

Umyvadlo je umístěno ve výšce 80 cm, kdy podjezd umyvadla je dostatečný. Páková baterie je ve výšce 97 cm od podlahy. Madlo u umyvadla je svislé. Toaleta je vybavena tažným signalizačním zařízením – spodní úroveň 25 cm, horní úroveň 114 cm. Přebalovací pult chybí. Běžné WC v objektu je, není označeno Braillem.

# **FOTOGALERIE**

**Obrázek 1.** Vyhrazená parkovací stání před budovou

Obsah obrázku exteriér, obloha, silnice, budova



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 2.** Přístup k hlavnímu vstupu do budovy

Obsah obrázku země, obloha, budova, bruslení



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 3.** Hlavní vstup do budovy

Obsah obrázku budova, exteriér, země



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 4.** Přístup k vedlejšímu vstupu do budovy



**Obrázek 5.** Vedlejší vstup do budovy

Obsah obrázku budova, zelená



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 6.** Dveře vedlejšího vstupu do budovy

Obsah obrázku interiér, skříňka, zeď



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 7.** Interiér – pohled na zádveří zevnitř

Obsah obrázku interiér, zeď, budova



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 8.** Interiér Balua (po vstupu hlavním vchodem, pohled od bufetu)



**Obrázek 9.** Přístup k CKV po vstupu hlavním vchodem



**Obrázek 10.** Chodba ke vstupu do interiéru CKV

Obsah obrázku zeď, interiér



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 11.** Vstup do interiéru CKV

Obsah obrázku interiér



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 12.** Informační tabule

Obsah obrázku interiér, zeď, bílá



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 13.** Interiér – kuchyňka

Obsah obrázku interiér, patro, zeď, stůl



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 14.** Interiér – chodba s pohovkou

Obsah obrázku interiér, patro, zeď, místnost



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 15.** Interiér – chodba

Obsah obrázku zeď, strop, interiér, patro



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 16.** Výtah

Obsah obrázku interiér, zeď, skříňka, patro



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 17.** Pohled do interiéru výtahu

Obsah obrázku interiér, patro, vsedě, zeď



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 18.** Ovládací panel ve výtahu

Obsah obrázku interiér, skříňka, ocel, zeď



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 19.** Upravená toaleta – vstupní dveře

Obsah obrázku zeď, interiér



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 20.** Interiér upravené toalety – pohled na toaletu

Obsah obrázku interiér, koupelna, zeď, objekt



Popis se vygeneroval automaticky.

**Obrázek 21.** Interiér upravené toalety – pohled na umyvadlo

**Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, toaleta



Popis se vygeneroval automaticky.**