****

Přírodovědecká fakulta|17. listopadu 710/50, 779 00 Olomouc | [GPS N 49°35.62952′, E 17°15.93245′](https://mapy.cz/zakladni?x=17.2655407&y=49.5938669&z=17&source=addr&id=11637370&q=17.%20listopadu%2050) tel: +420 585 634 060| www.prf.upol.cz

**Přírodovědecká fakulta**

**17. listopadu 50**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny povrch.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny sklon.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup hlavnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup bocnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Schody.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Tocite schodiste.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Vytah.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Plosina, vytah pro osoby s omez schop pohybu.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Liziny nebo rampa.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Uzke dvere nebo prujezdy.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierova toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Upravena toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Standardni toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg |

# **INTERIÉR A VSTUP**

U budovy, která se nachází v kampusu Envelopa naproti kolejím Bedřicha Václavka, se nenachází vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy vede po asfaltové komunikaci bez převýšení, vodicí linie chybí. Pro vstup do budovy je nutné využít svislou plošinu, která překonává 10 schodů, hlubokých 33 cm a vysokých 14 cm, schody nabízí průchod 98 cm široký. Plošina je uzamčená bez zvonku na nástupních plochách. Šířka plošiny je 84 cm a hloubka 140 cm. Plošina má nosnost 400 kg. Plocha pro nástup na plošinu je dostatečná, šířka vstupu je 83 cm dvířkami. Horní nástupní plocha je taktéž dostatečná s čelním nástupem, šířka vstupu je taktéž 83 cm. Ovladač vně plošiny dole je ve výšce 86 cm, na horní ploše 105 cm, uvnitř plošiny poté 110 cm. Po výstupu plošinou se dostaneme ke vstupu do budovy, u něj chybí zvonek i AOM. Dveře jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním ven, průjezdná šířka hlavního křídla 82,5 cm, vedlejšího 90 cm. Práh má výšku 2 cm. Zádveří nabízí dostatečný manipulační prostor. Dveře zádveří jsou automatické dvoukřídlé posuvné o průjezdné šířce 150 cm bez prahu. Za nimi se nachází již interiér s vrátnicí napravo s pultem ve výšce 100 cm, dále se naproti nachází posezení s konferenčním stolkem.

V interiéru se nachází přímé schodiště o šířce 113 cm se zábradlím, které spojuje všechna patra budovy. Pro pohyb mezi patry je možné využít výtah s dojezdem na hlavních podestách. V přízemí se nachází na konci chodby po pravé straně, je volně přístupný, osobní a spojuje suterén s druhým patrem. Nástupní plocha je dostatečná. Dveře výtahu jsou šachetní o průjezdné šířce 130 cm, s automatickým otevíráním. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 110 cm, mají vystouplý reliéf, dále jsou digitální a označeny Braillem. AOM u výtahu chybí. Klec výtahu je průchozí s druhými dveřmi na čelní stěně. Uvnitř klece jsou ovladače vzdáleny 46 cm od nejbližšího rohu, výška horního tlačítka je 117 cm. Tlačítka uvnitř jsou vystouplá, digitální a označena Braillem. Hlášení je jak akustické, tak fonetické. Klec je vybavena madlem na boční stěně, zrcadlo chybí, sedátko je funkční a ovladač je z něj v dosahu.

V celém interiéru není zúžený průchod, ani turnikety. Proskleným plochám chybí kontrastní značení. AOM v interiéru chybí, stejně tak jakýkoliv navigační systém pro osoby se zrakovým omezením. Celý interiér je přístupný.

# **HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

Samostatná, označená, volně přístupná toaleta se nachází v suterénu vlevo od výstupu z výtahu. Průchod k toaletám je široký 93 cm. Upravené WC je označeno i Braillem. Dveře mají průjezdnou šířku 90 cm, vypínač se nachází venku ve výšce 113 cm. Kabina je široká 224 cm a hluboká 188 cm. Vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně je 123 cm a vzdálenost pravého boku mísy k pravé stěně je 29 cm. Sedátko je ve výšce 56,5 cm, mísa je od zadní stěny odsazena 26,5 cm, prostor pro vozík je tedy dostatečný a volný. Toaletní papír je v dosahu z mísy. Splachování se nachází vzadu ve výšce 120 cm, je mechanické a funguje v pořádku. Madlo vlevo je sklopné o délce a výšce 83 cm, madlo vpravo je pevné o délce 80 cm a výšce 85 cm. Osová vzdálenost madel je 56,5 cm. Umyvadlo se nachází ve výšce 80 cm na čelní stěně, podjezd je dostatečný, páková baterie je ve výšce 92 cm od podlahy. K dispozici je vodorovné madlo o délce 61 cm a výšce 79 cm. Signalizační tlačítko je ve výšce 98 cm, přebalovací pult chybí. Běžné WC v objektu je.

# **FOTOGALERIE**

Obrázek 1. **Hlavní vchod s plošinou**

Obsah obrázku exteriér, tráva, obloha, budova



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 2. **Hlavní vchod s plošinou – pohled na plošinu (vlevo)**

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, vlak



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 3. **Pohled na vchodové dveře**

Obsah obrázku budova, země, interiér, okno



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 4. **Plošina**

Obsah obrázku budova, exteriér, tráva, země



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 5. **Zádveří**

**Obsah obrázku patro, interiér, budova, okno



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 6. **Schodiště v interiéru I.**

**Obsah obrázku interiér, patro, budova, zeď



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 7. **Schodiště v interiéru II.**

**Obsah obrázku zeď, patro, interiér, budova



Popis se vygeneroval automaticky.**

**Obrázek 8. Chodba v interiéru**

**Obsah obrázku zeď, interiér, patro, strop



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 9. **Chodba v interiéru II.**

**Obsah obrázku patro, interiér, zeď, život



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 10. **Konferenční stolek v interiéru s posezením v přízemí**

****

Obrázek 11. **Výtah**

**Obsah obrázku zeď, interiér, patro, koupelna



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 12. **Přístup k upravené toaletě**



Obrázek 13. **Upravená toaleta**

**Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, patro



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 14. **Upravená toaleta – pohled na umyvadlo**

**Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, objekt



Popis se vygeneroval automaticky.**