****

Přírodovědecká fakulta | 17. listopadu 1154/50A, 779 00 Olomouc | [GPS N 49°35.60813′, E 17°15.94598′](https://mapy.cz/zakladni?x=17.2657664&y=49.5935105&z=17&source=addr&id=9033450&q=17.%20listopadu%2050A) | tel: +420 585 634 060 | www.prf.upol.cz

**Přírodovědecká fakulta**

**17. listopadu 50A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny povrch.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny sklon.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup hlavnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup bocnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Schody.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Tocite schodiste.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Vytah.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Plosina, vytah pro osoby s omez schop pohybu.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Liziny nebo rampa.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Uzke dvere nebo prujezdy.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierova toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Upravena toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Standardni toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg |

# **INTERIÉR A VSTUP**

U budovy, která se nachází v kampusu Envelopa naproti kolejím Bedřicha Václavka, se nenachází vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy vede po asfaltové komunikaci a následně chodníkem s podélným sklonem 7,3 %, vodicí linie chybí. Plocha přede dveřmi nabízí v hloubce dostatečný prostor, šířka průjezdu je 120 cm. Zvonek chybí, stejně jako AOM. Vstup vede přes mechanické jednokřídlé dveře s otevíráním ven a s průjezdnou šířkou 87 cm a prahem o výšce 2 cm. Zádveří nabízí dostatečný manipulační prostor. Dveře zádveří jsou opět mechanické jednokřídlé se zavíráním do zádveří, průjezdová šířka je 82 cm. Prosklené plochy nejsou kontrastně značeny. V zádveří se následně nachází vrátnice. V interiéru se nachází přímé schodiště o šířce 125 cm se zábradlím, které je lokalizováno v pravé části budovy. Patra budovy spojuje také výtah, který se nachází vpravo naproti schodišti. Výtah je volně přístupný, osobní, s dojezdem na hlavních podestách, spojuje 1. – 4. patro. Popiska je viditelná. Nástupní plocha má šířku i hloubku 100 cm. Dveře výtahu jsou šachetní s průjezdnou šířkou 80 cm, otevírání je automatické. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 120 cm, jsou vystouplé, digitální, značené Braillem. AOM chybí. Klec má tyto rozměry: šířka 100 cm a hloubka 127 cm. Ovladač je od nejbližšího rohu vzdálen 47 cm, výška horního tlačítka je 100 cm. Označení uvnitř klece je vystouplé, digitální i Braille. Hlášení je fonetické. V kleci se nachází madlo na čelní stěně, zrcadlo chybí, stejně tak sedátko.

# **HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

V budově chybí upravené WC, na každém patře se nachází standartní WC.

# **FOTOGALERIE**

Obrázek 1. **Hlavní vstup – pohled na budovu**

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, silnice



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 2. **Hlavní vstup – pohled na vstupní dveře**

**Obsah obrázku země, budova, exteriér, tráva



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 3. **Interiér po vstupu ze zádveří**

Obsah obrázku zeď, interiér, patro, strop



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 4. **Informační tabule v přízemí budovy**

**Obsah obrázku zeď, interiér



Popis se vygeneroval automaticky.**

Obrázek 5. **Chodba v interiéru I.**

Obsah obrázku interiér, zeď, strop, patro



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 6. **Chodba v interiéru II.**

Obsah obrázku zeď, interiér, patro, strop



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 7. **Pohled na schodiště I.**

****

Obrázek 8. **Pohled na schodiště II.**

****

Obrázek 9. **Výtah**

****

Obrázek 10. **Pohled do výtahu**

****

Obrázek 11. **Standardní WC – pohled na umyvadla**

Obsah obrázku interiér, zeď, patro, koupelna



Popis se vygeneroval automaticky.

Obrázek 12. **Toalety – pohled na pisoáry**

**Obsah obrázku interiér, zeď, objekt, toaleta



Popis se vygeneroval automaticky.**