

Zimní stadión Olomouc | Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc | GPS N 49°35.82980′, E 17°14.67973′

https://www.hc-olomouc.cz/zobraz.asp?t=informace-o-stadionu

**Zimní stadion Olomouc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny povrch.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Obtizny sklon.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup hlavnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierovy vstup bocnim vchodem.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Schody.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Tocite schodiste.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Vytah.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Plosina, vytah pro osoby s omez schop pohybu.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Liziny nebo rampa.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Uzke dvere nebo prujezdy.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Bezbarierova toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Upravena toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg | C:\Users\20036536\Desktop\piktogramy bezbariérovost\Standardni toaleta.pdf-JPG\P0001.jpg |

# **INTERIÉR A VSTUP**

Zimní stadion se nachází cca 300 metrů od zastávek tramvaje Palackého a Náměstí Hrdinů. Pro vstup ke stadionu je možné využít buď schodiště o 12 schodech, hloubkou jednoho schodu 27 cm a výškou 17 cm. Pro bezbariérový vstup je nutné ovšem obejít areál zimního stadionu ulicí Wellnerovou a poté ulicí Brožíkovou, která je napravo od ulice Wellnerova. Následně se dostaneme skrz velkou bránu ke stadionu, tato cesta je cca o 200 metrů delší. U stadionu je parkoviště pro osobní automobily. Po osobní domluvě s vrátným je možné zde parkovat cca do 11:30 hod (pokud není hrací den). Pro vstup na stadion slouží dvoukřídlé mechanické dveře s otevíráním ven, průjezdová šířka jednoho křídla je 85 cm. U vstupu se nachází recepce. Prostor před dveřmi i v zádveří je dostatečný. Pro vstup je nutné překonat krátký nájezd o podélném sklonu 10,5%. V prostoru před vstupem i za vstupem je gumová pryž s otvory. Prosklené plochy dveří nejsou kontrastně značeny. Po vstupu do samotných prostor stadionu se k ledové ploše dostaneme dveřmi na protější straně vpravo, průjezdová šířka činí 90 cm, jsou volně přístupné, jednokřídlé, mechanicky se otevírají ven. Prostor přede dveřmi i v zádveří je dostatečný. Dveře jsou neprůhledné. Za dveřmi už se nachází ledová plocha, kde ke vstupu na ni slouží vstup po pravé straně. Případně vstup ze střídaček, ke kterým se dostaneme vlevo po průjezdu vrátky o průjezdové šířce 87 cm.

## **Hygienické zařízení**

Upravené WC na zimním stadionu chybí. K dispozici je jednak běžné WC v kancelářích po vstupu vpravo (průjezdná šířka 60 cm), případně potom WC v okolí šaten, které se po vstupu k ledové ploše nacházejí vpravo za trestnou lavicí. Nicméně průjezdná šířka dveří na WC je pouze 60 cm, bez madel, s minimem prostoru, proto naprosto nevhodný. Kromě běžných WC jsou dostupné sprchy, pro přístup k nim je ovšem nutné překonat 10 cm vysoký práh, sprchy nejsou speciálně upraveny.

# **FOTOGALERIE**

Obrázek 1. **Přístup ke stadionu po schodech**

Obsah obrázku obloha, exteriér, země, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 2. **Detailní pohled na schody**

Obsah obrázku obloha, exteriér, země, židle

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 3. **Přístup ke stadionu branou**

**Obsah obrázku exteriér, obloha, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 4. **Hygienické zázemí – pohled na umyvadla**

**Obsah obrázku zeď, interiér, patro, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 5. **Hygienické zázemí – pohled na pisoáry**

**Obsah obrázku interiér, zeď, patro, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 6. **Sprchy**

**Obsah obrázku zeď, interiér, patro, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 7. **Pohled na kabinky toalet**

**Obsah obrázku interiér, patro, zeď, strop

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 8. **Přístup k ledové ploše**

****

Obrázek 9. **Přístup na ledovou plochu**

**Obsah obrázku patro, budova, interiér

Popis byl vytvořen automaticky**

Obrázek 10. **Přístup na ledovou plochu II.**

**Obsah obrázku budova, země, patro

Popis byl vytvořen automaticky**